**芙蓉初级中学办公家具采购**

**询价文件**

**昊丰采询[2021]002号**

**目 录**

**第一章 响应须知**

**第二章 响应文件的制作和递交**

**第三章 响应文件的评定**

**第四章 成交公告**

**第五章 采购项目数量、要求**

**第六章 响应文件的格式**

**第七章 合同格式**

**第一章响应须知**

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司接受常州市武进区芙蓉初级中学委托，就芙蓉初级中学办公家具采购进行询价采购，现邀请符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目名称和编号：

1、项目名称：芙蓉初级中学办公家具采购

2、项目编号：昊丰采询[2021]002号

3、项目内容：见询价文件第五章

4、预算金额：29.5万元

5、最高限价：29.5万元

二、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且必须为未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2、其他要求条件:具有独立企业法人资格，营业执照范围必须包含本项目相关设备的生产或经销。

3、本次询价不接受联合体报价。

三、时间安排等事项：

1、采购文件的获取：自2021年04月30日起从江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网（http://www.jshfrq.com/）下载。

2、响应文件份数：正本一份，副本二份。

3、响应文件集中接收时间、地点：2021年05月08日下午15:00前，响应文件密封送至常州市武进区横山桥镇公共资源交易管理站开标室（行政服务中心2号楼二楼），询价截止期后送达的响应文件恕不接受。

4、接收时间截止后，询价小组开始进行资格审查并评审响应文件。

5、报价保证金为人民币5000元整。

（1）户名:江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

账号：32050162673800000547

开户银行：中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行

（2）投标保证金缴纳方式：投标单位必须自行将保证金(以转账方式通过网银或银行柜面操作)从基本帐户解进到保证金专用帐户（务必备注项目名称），然后凭银行进帐单到江苏昊丰润全建设项目管理有限公司（武进区武宜中路177号（仲夏酒店）三楼322室）开具投标保证金缴款凭证（投标保证金缴款凭证必须在2021年05月07日16:30之前换取），本公司不受理解款事项。【任何未按上述规定及要求金额缴纳投标保证金的投标单位将被拒绝。】

投标保证金相关事宜咨询电话：0519-83339737。

（3）投标保证金的退还：资格审查不合格的投标人、资格审查合格但未中标的投标人的投标保证金将在中标结果公示结束后 5 个工作日内予以退还（不计利息）。中标人的投标担保，在中标人按招标文件规定提交中标保证金后5 个工作日内予以退还（不计利息）。

（4）有下列情形之一的，保证金不予退还：①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的,其保证金将不予退还；②中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签定合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不交纳所要求的履约担保的，或者拒不缴纳招标代理服务费的，投标保证金不予退还并取消其中标资格；③投标人涉嫌违法违规或被投诉,在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按规定处理；④通过资格审查的投标人放弃投标,其保证金将不予退还；⑤法律法规或招标文件规定的其他情形。

四、特别说明：

参加报价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在询价截止期前以书面形式向我公司提出（截止日期为2021年05月07日下午17:00）。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价文件，询价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

五、本次询价采购联系事项：

（一）采购人：常州市武进区芙蓉初级中学

联系人：古奇峰

联系电话：13815070572

（二）招标代理公司：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

联系人：封煜

联系电话：15961208297

常州市武进区芙蓉初级中学

2021年04月30日

**第二章 响应文件的制作和递交**

1、响应文件应于响应须知规定的时间之前递交至指定的地点。递送时出示保证金缴纳凭证原件。

2、响应文件需提供**正本一份，副本二份，详细的报价单二份。**响应文件的封面及报价单须加盖单位公章、法定代表人或被授权人签字。

3、响应文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、报价单位应将响应文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、报价单位名称、地址、电话和传真，封口处加盖报价单位公章。

**第三章 响应文件的评定**

一、评定时间：2021年05月08日下午15:00

二、询价小组将对响应文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、评定原则：询价小组选择质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。

四、报价单位有如下情况之一者，该报价单位报价无效：

1、未按规定交纳报价保证金的；

2、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

3、响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

4、不具备询价文件的报价资格条件或未按询价文件要求提供资格证明文件的；

5、响应文件未加盖公章或无法定代表人（投资人、经营者、执行合伙人）或被授权人签字签名或盖章的；

6、响应文件未按询价文件规定的格式、内容和要求填写的；

7、响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

8、响应文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

9、报价超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；

10、响应文件载明的采购项目的完成期限超过询价文件规定的期限；

11、响应文件背离询价文件中规定的必要技术功能要求；

12、响应文件附有采购人不能接受的商务条件；

13、各响应文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

14、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15、未按要求明确所报品牌和型号，不标注品牌型号或者标注多个品牌型号的；

16、报价单与技术响应偏离表不一致；

17、不符合国家法律法规及询价文件中规定的其他实质性要求。

**第四章 成交公告**

确定成交供应商后，将在江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网（http://www.jshfrq.com/）公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

**第五章 采购项目数量、要求**

一、采购内容：

1、采购清单及技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品项目 | 参考图片 | 规格尺寸 W\*D\*H | 标准配置说明 | 单位 | 数量 |
|
| 1号楼三楼 |  |  |  |  |  |
| 校长办公室 |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1800\*800\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 1 |
| 文件柜 |  | 2600\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 组 | 1 |
| 班椅 |  | 常规 | 面料：人体接触部分采用国产仿皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 填充：采用50高密、高弹美标防火原生切割海绵；靠背采用丝绵填充。 结构：重型底盘五级锁定机构，4级电镀气杆/铝合金脚/PU+电镀脚轮。 | 把 | 1 |
| 茶水柜 |  | 1200\*450\*950 | 1、基材：基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边处理。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 件 | 1 |
| 沙发3+1 |  | 常规 | 1、面料:选用国产仿皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： 2、基材:优质国产含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。不锈钢脚架。 | 组 | 1 |
| 副校长办公室\*2间 |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1800\*800\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 2 |
| 文件柜 |  | 2600\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 组 | 2 |
| 班椅 |  | 常规 | 面料：人体接触部分采用国产仿皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 填充：采用50高密、高弹美标防火原生切割海绵；靠背采用丝绵填充。 结构：重型底盘五级锁定机构，4级电镀气杆/铝合金脚/PU+电镀脚轮。 | 把 | 2 |
| 茶水柜 |  | 1200\*450\*950 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边处理。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 件 | 2 |
| 沙发3人位 |  | 常规 | 1、面料:选用国产仿皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、基材:优质国产含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。不锈钢脚架。 | 件 | 2 |
| 财务室 |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1400\*700\*750/ 1700\*400\*1800 | 1、基材：国产常规实木多层板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用半敞开式结构，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。桌面带铝合金走线盒，两个电源，一个网络电话线。带机械密码锁 | 件 | 2 |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 2 |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 3 |
| 矮柜 |  | 800\*400\*850 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。 | 件 | 1 |
| 收银台隔断 |  | 3200\*400\*1000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm。 3、结构：采用半敞开式结构，正面封板，里面储物，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。可翻转 | 组 | 1 |
| 1号楼二楼 |  |  |  |  |  |
| 政教处、教务处、办公室 |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1600\*700\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 6 |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 6 |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 12 |
| 矮柜 |  | 800\*400\*850 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。 | 件 | 6 |
| 档案室 |  |  |  |  |  |
| 文件柜 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 3 |
| 1号楼三楼、四楼小会议室\*2 |  |  |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*150\*950 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 件 | 1 |
| 2号楼一楼 |  |  |  |  |  |
| 总务处 |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1600\*700\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 2 |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带胶托 | 把 | 2 |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 2 |
| 矮柜 |  | 800\*400\*850 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边处理。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。 | 件 | 1 |
| 仓库+文印室 |  |  |  |  |  |
| 货架（重型） |  | 2000\*400\*2200 | 1.材质：钢制柜采用优质一级冷轧钢板，稳重、坚固。2，工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 柜体采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电。 3.承重结构：每层承重400kg，可调节每层高度，拆装便捷。 | 件 | 4 |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 1 |
| 体育办公室 |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1300\*1600\*750/1200 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。上部带彩色可拆卸式挡板。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频。 | 件 | 3 |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 3 |
| 文件柜（加挂衣杆） |  | 800\*400\*1100 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边， 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。 | 组 | 4 |
| 茶水柜 |  | 800\*400\*900 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 组 | 1 |
| 2号楼二、三、四楼教师办公室 |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1300\*1600\*750/1200 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。上部带彩色可拆卸式挡板。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频。 | 件 | 50 |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 50 |
| 文件柜 |  | 800\*400\*1100 | 1、基材：国产常规颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边， 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。 | 组 | 24 |
| 茶水柜 |  | 800\*400\*900 | 1、基材：国产常规常规颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边， 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 组 | 6 |
| 三楼辅导室1+四楼辅导室1-2 |  |  |  |  |  |
| 3号楼三楼教室（音乐、舞蹈和书包柜） |  |  |  |  |  |
| 音乐室凳子 |  | 400\*300\*250 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,铝制封边。 3、结构：采用20mm\*20mm镀锌方管，厚度1.5，满焊处理承重80kg。 | 组 | 53 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 讲台 |  | 1200\*600\*900 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用全敞开式结构，层板固定，采用国产三合一扣件连接。 | 张 | 21 |
| 1号楼3楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 大会议桌 |  | 5400\*1200\*760 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下拉板，内含隐藏式走线槽。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、带超高清视频接口、无线充电功能，预留有线话筒走线位置。 | 件 | 1 |
| 会议椅 |  | 常规 | 面料：人体接触部分采用进口牛皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 填充：采用50高密、高弹美标防火原生切割海绵；靠背采用丝绵填充。 结构：固定脚轮。 | 把 | 30 |
| 茶水柜 |  | 地柜：8100\*600\*850 | 1、**基材**：兔宝宝或平安树多层实木板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、**贴面板材**：进口美国富美家牌可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边加薄边处理。 3、**台面**：采用国产优质石英石台面，抗污，耐磨。含水槽龙头均为304材质。 4、**功能五金**：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 组 | 1 |
| 吧椅 |  | 常规 | ·彩色尼龙加玻纤背架 ·定型海绵 ·PP固定扶手 ·25管1.8厚银色色烤漆弓形架 | 件 | 4 |
| 休闲沙发 |  | 常规 | 1、**面料**:选用进口真皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： 2、**基材**:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、**辅料**:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。不锈钢脚架。 | 件 | 2 |
| 边几 |  | 常规 | **台面：**优质8mm钢化玻璃，到边处理，黑色烤漆。 **脚架：**不锈钢圆管，镀铬。 | 件 | 1 |
| 设计费 | | | | | |
| 1 | 设计费 |  | 本项为不可竞争费 | 项 | 1 |
| 备注 | 1，台面采用E0级多层实木板板材（柳桉芯）或颗粒板，厚度为25mm全自动封边；柜体板和背板采用E0级多层实木板板材（柳桉芯）厚度为25mm或18mm、16mm 、5mm（根据采购要求）全自动封边。 2，高档五金配件、锁具经过开、关15000次测试，三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。 3，封边条厚度为2mm，热熔胶全自动封边不脱胶，不变形。 4，以上所有家具的甲醛释放在安装完毕后必须经过国家检测，符合国家室内甲醛含量排放标准每立方米不超过0.08mg，否则甲方有权退货并要求家具供应商赔偿（检测费用由中标供应商承担）。 5，家具供应商应考虑甲方前期的设计费用17500元（设计费为不可竞争费）投标单位需将此项费用考虑在内，并在中标后支付给设计单位，设计单位提供普票。 | | | | |

2、货物交付时间、地点和方式：成交单位必须在公示结束后三日内签订合同，合同签订之日起七日内将所有家具送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。如成交单位因自身原因未按时签订合同或签订合同后未按期履约的，采购单位有权取消其中标资格或解除合同。

二、具体要求：

1、询价文件中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价单位拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在询价截止时间前以书面形式提出（截止日期为2021年05月07日下午17:00），并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，采购人认为合理的（必要时组织专家论证），将以书面方式同意增加可选品牌，没有得到采购人书面认可的品牌一律不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本询价文件作出实质性响应，将会判为报价无效。

2、质量、技术及服务要求：

（1）满足采购清单技术参数、规格及要求。

（2）所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。

（3）质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（4）在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

（5）在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

3、环保技术标准需达到以下要求：（均按照国家最新标准）

“GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》”

“GB18581-2009室内装饰装修材料溶济型木器涂料中有害物质限量”

“GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量”

“GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量”标准。

“QB/T 4463-2013《家具用封条边技术要求》”

“QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》”

“QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》”

4、采购验收：

（1）中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

（2）投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

（3）对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

三、对供应商的其它要求：

1、预算价：29.5万元。

2、付款方式：本项目无预付款，无进度款，供货安装完毕，验收合格通过后付相应合同价款的90%，余款一年后付清（无息）。

3、供货日期：成交单位必须在公示结束后三日内签订合同，合同签订之日起七日内将所有家具送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。如成交单位因自身原因未按时签订合同或签订合同后未按期履约的，采购单位有权取消其中标资格或解除合同。

4、质保及售后服务要求

（1）所有非易耗品质保期均不少于3年，由货物安装合格后开始计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。中标人须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

（2）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

（3）维修服务要求24小时响应。在接到报修通知后6小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在24小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

（4）在质保期满后，货物出现故障时，中标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

（5）中标人在实施项目过程中的出现的安全事故由中标人自行负责。

5、免费送货到甲方所指定的地点。

6、上述设备均应以人民币报价，金额单位元；投标总报价一次报定，包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

**第六章 响应文件的格式**

项目

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

二○二一年 月 日

一、**声明函**

常州市武进区芙蓉初级中学：

我单位收到“ ”询价文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为采购单位有权决定成交供应商，还认为政府采购最低报价是成交的主要条件，但不是唯一条件。

3、愿意按照规定交纳保证金。

4、我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受相应处罚。

响应文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

报价单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**二、授权委托书**

常州市武进区芙蓉初级中学：

本授权委托书宣告：本人 （姓名）系 （单位）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的询价活动中，以我单位的名义参加报名、签署响应文件、与采购人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关采购项目的合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**注意事项：**1、如法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、如被授权人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

**三、质量保证**

我单位就“ 号”质量保证如下：

报价单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：

**四、售后服务承诺**

我单位就“ 号” 服务承诺如下：

报价单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：

**五、资格证明文件**

1、根据询价文件要求自行拟定包含但不仅限于营业执照、税务登记证、资质条件证书等各类资质证书及业绩证明等必要证明文件。

2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品政府采购清单的报价产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在技术文件中。

**六、报价单位资格承诺书**

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价单位部分资格要求 | 是否完全响应 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |

报价单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签名或签章）：

日期： 年 月 日

**七、符合政府采购供应商资格书面声明函**

常州市武进区芙蓉初级中学：

我单位参与本项目报价，郑重声明：我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行记录名单及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

我方参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法活动记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

报价单位（公章）：

日期： 年 月 日

**八、网上打印凭证**

***未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证。（“信用中国”网站查询时间显示为本项目询价公告发布时间至询价截止前之间的任意时间）】***

**九、技术响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **询价文件技术要求** | **响应文件偏离** | **偏离内容** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… | … |

报价单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　　年　　月　　日

**十、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 总价  （人民币：元） | 小写：元  大写：元 |

报价单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　　年　　月　　日

**十一、报价明细表（格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品项目 | 参考图片 | 规格尺寸 W\*D\*H | 标准配置说明 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计（元） | 备注 |
| 1号楼三楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校长办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1800\*800\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 文件柜 |  | 2600\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 班椅 |  | 常规 | 面料：人体接触部分采用国产仿皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 填充：采用50高密、高弹美标防火原生切割海绵；靠背采用丝绵填充。 结构：重型底盘五级锁定机构，4级电镀气杆/铝合金脚/PU+电镀脚轮。 | 把 | 1 |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*450\*950 | 1、基材：基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边处理。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 沙发3+1 |  | 常规 | 1、面料:选用国产仿皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： 2、基材:优质国产含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。不锈钢脚架。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 副校长办公室\*2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1800\*800\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 文件柜 |  | 2600\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 班椅 |  | 常规 | 面料：人体接触部分采用国产仿皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 填充：采用50高密、高弹美标防火原生切割海绵；靠背采用丝绵填充。 结构：重型底盘五级锁定机构，4级电镀气杆/铝合金脚/PU+电镀脚轮。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*450\*950 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边处理。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 沙发3人位 |  | 常规 | 1、面料:选用国产仿皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、基材:优质国产含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。不锈钢脚架。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 财务室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1400\*700\*750/ 1700\*400\*1800 | 1、基材：国产常规实木多层板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用半敞开式结构，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。桌面带铝合金走线盒，两个电源，一个网络电话线。带机械密码锁 | 件 | 2 |  |  |  |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 2 |  |  |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 3 |  |  |  |
| 矮柜 |  | 800\*400\*850 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 收银台隔断 |  | 3200\*400\*1000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm。 3、结构：采用半敞开式结构，正面封板，里面储物，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。可翻转 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1号楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政教处、教务处、办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1600\*700\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 6 |  |  |  |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 6 |  |  |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 12 |  |  |  |
| 矮柜 |  | 800\*400\*850 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。 | 件 | 6 |  |  |  |
| 档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件柜 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 3 |  |  |  |
| 1号楼三楼、四楼小会议室\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 1200\*150\*950 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 2号楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总务处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班台 |  | 1600\*700\*750 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。钢架架空底柜。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频、无线充电功能，侧柜带机械密码锁。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带胶托 | 把 | 2 |  |  |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*2000 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm。 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。带机械密码锁。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 矮柜 |  | 800\*400\*850 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边处理。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能：铰链采用DTC缓冲铰链。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 仓库+文印室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货架（重型） |  | 2000\*400\*2200 | 1.材质：钢制柜采用优质一级冷轧钢板，稳重、坚固。2，工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 柜体采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电。 3.承重结构：每层承重400kg，可调节每层高度，拆装便捷。 | 件 | 4 |  |  |  |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 1 |  |  |  |
| 体育办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1300\*1600\*750/1200 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。上部带彩色可拆卸式挡板。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频。 | 件 | 3 |  |  |  |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 3 |  |  |  |
| 文件柜（加挂衣杆） |  | 800\*400\*1100 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边， 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。 | 组 | 4 |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 800\*400\*900 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2号楼二、三、四楼教师办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  | 1300\*1600\*750/1200 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。台面厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下挡板，挂钩连接。上部带彩色可拆卸式挡板。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、音频。 | 件 | 50 |  |  |  |
| 办公椅 |  | 常规 | 1、面料:选用国产麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气。120度倾仰，任意锁定。 4、脚架尼龙、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。带脚托 | 把 | 50 |  |  |  |
| 文件柜 |  | 800\*400\*1100 | 1、基材：国产常规颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边， 3、结构：采用半敞开式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。 | 组 | 24 |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 800\*400\*900 | 1、基材：国产常规常规颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边， 3、结构：采用封闭式结构，层板可活动，采用国产三合一扣件连接。 4、功能五金：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 组 | 6 |  |  |  |
| 三楼辅导室1+四楼辅导室1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号楼三楼教室（音乐、舞蹈和书包柜） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音乐室凳子 |  | 400\*300\*250 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,铝制封边。 3、结构：采用20mm\*20mm镀锌方管，厚度1.5，满焊处理承重80kg。 | 组 | 53 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 讲台 |  | 1200\*600\*900 | 1、基材：国产常规多层实木板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边。 3、结构：采用全敞开式结构，层板固定，采用国产三合一扣件连接。 | 张 | 21 |  |  |  |
| 1号楼3楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大会议桌 |  | 5400\*1200\*760 | 1、基材：国产常规实木颗粒板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体16mm。 2、贴面板材：国产常规可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒圆边，30\*60白色钢架，厚度1.8，喷塑处理。 3、结构：灰白色桌下拉板，内含隐藏式走线槽。 4、功能：配长方形多功能线盒，含网线、电源线、带超高清视频接口、无线充电功能，预留有线话筒走线位置。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 会议椅 |  | 常规 | 面料：人体接触部分采用进口牛皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 填充：采用50高密、高弹美标防火原生切割海绵；靠背采用丝绵填充。 结构：固定脚轮。 | 把 | 30 |  |  |  |
| 茶水柜 |  | 地柜：8100\*600\*850 | 1、**基材**：兔宝宝或平安树多层实木板，E0级环保标准。顶板厚度为25mm，柜体18mm。 2、**贴面板材**：进口美国富美家牌可弯曲防火板，厚度为0.8mm,直角倒边加薄边处理。 3、**台面**：采用国产优质石英石台面，抗污，耐磨。含水槽龙头均为304材质。 4、**功能五金**：采用百隆闭门器，无拉手设计，铰链采用DTC缓冲铰链。抽屉导轨为海蒂诗。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 吧椅 |  | 常规 | ·彩色尼龙加玻纤背架 ·定型海绵 ·PP固定扶手 ·25管1.8厚银色色烤漆弓形架 | 件 | 4 |  |  |  |
| 休闲沙发 |  | 常规 | 1、**面料**:选用进口真皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： 2、**基材**:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、**辅料**:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。不锈钢脚架。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 边几 |  | 常规 | **台面：**优质8mm钢化玻璃，到边处理，黑色烤漆。 **脚架：**不锈钢圆管，镀铬。 | 件 | 1 |  |  |  |
| **设计费** | | | | | | | | |
| 1 | 设计费 |  |  | **项** | **1** | **17500** | **17500** | **此项为不可竞争费** |
| 总计（人民币：元） | | **小写：元 大写：元** | | | | | | |
| 备注 | 1，台面采用E0级多层实木板板材（柳桉芯）或颗粒板，厚度为25mm全自动封边；柜体板和背板采用E0级多层实木板板材（柳桉芯）厚度为25mm或18mm、16mm 、5mm（根据采购要求）全自动封边。 2，高档五金配件、锁具经过开、关15000次测试，三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。 3，封边条厚度为2mm，热熔胶全自动封边不脱胶，不变形。 4，以上所有家具的甲醛释放在安装完毕后必须经过国家检测，符合国家室内甲醛含量排放标准每立方米不超过0.08mg，否则甲方有权退货并要求家具供应商赔偿（检测费用由中标供应商承担）。 5，家具供应商应考虑甲方前期的设计费用17500元（设计费为不可竞争费）投标单位需将此项费用考虑在内，并在中标后支付给设计单位，设计单位提供普票。 | | | | | | | |

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

**十二、政府采购供应商信用承诺书**

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

**第七章 合同格式**

**采购合同**

**甲方：**合同编号：

**乙方：**签订地点：

**见证方：**签订时间：2021年月日

甲、乙双方根据于2021年月日对询价采购（ 号）的评定结果，并经双方协商一致，自愿按下述条款和条件签订本合同：

一、乙方按甲方要求提供下列商品： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 | 交货地点及期限 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | \*\*\* | \*\* | \*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 合计（人民币大写） | |  | | | |

注：政府采购价为买断价（包括能使其正常使用的相关设备和一切费用，含运送、安装、调试、技术培训、保险等费用）。一切安全责任由中标单位负责。

二、质量要求：

（1）满足采购清单技术参数、规格及要求。

（2）所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。

（3）质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（4）在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

（5）在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

三、售后服务：

四、交货方式、验收标准：

（1）中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

（2）投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

（3）对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

五、付款：

本项目无预付款，无进度款，供货安装完毕，验收合格通过后付相应合同价款的90%，余款一年后付清（无息）。

**六、其他事项：**

**以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见询价文件中所对应的采购需求，其余条款按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。**

八、本合同发生争议，甲、乙双方协商解决。如协商不能达成一致，因此而产生的诉讼由合同签订所在地人民法院管辖。

九、本合同一式肆份，甲方、乙方、见证方各执一份，均具同等效力。

十、与本合同不可分割的附件

1、产品技术要求。

2、询价文件及相关的资料。

3、乙方提交的投标文件。

4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

**甲 方（章）： 乙 方（章）：**

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

**见 证 方（章）：**

经办人：